保审管函〔2024〕34 号

保德县行政审批服务管理局关于中石油

煤层气有限责任公司忻州分公司保德区块危废库建设项目环境影响报告表的批复

中石油煤层气有限责任公司忻州分公司：

你公司报送的《关于“中石油煤层气有限责任公司忻州分公司保德区块危废库建设项目环境影响报告表”报批的申请》及相关材料已收悉。根据建设工程项目环境保护管理的有关规定，现对《中石油煤层气有限责任公司忻州分公司保德区块危废库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你公司拟在保德县保3集气站内建危废库建设项目，该项目主要建设规模及内容为:新建296.68m2的危废库房一座，项目总投资224.90万元，其中环保投资10万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点及拟采取的环境保护措施。

1. 项目设计、建设和运行管理中，应重点做好以下工

作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，严格落实《报告表》提出的施工期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，降低对周边环境的影响。施工扬尘控制要满足“六个百分之百”（工地周边100%围挡、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%苫盖）；施工废水经沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，施工场地设置旱厕，粪便定期清运，用于周围农田施肥；定期对机械设备进行维护和保养，合理布局施工现场，禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾运至保德县指定的渣土处置场进行填埋，生活垃圾交由当地环卫部门到环卫部门指定的地点。

2、严格落实运营期大气污染防治措施。加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，非移动机械必须采用国三以上排放标准的机械。

3、严格落实运营期固废污染防治措施。运营过程中承装危险废物的塑料桶及废抹布、废防护服经收集于危废暂存间HW49暂存区内，及时委托有资质的单位进行处理；严格执行危险废物处置及运输要求。

4、严格落实地下水、土壤环境防治措施。土壤和地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

5、环境风险影响分析及防护措施。应采取合理的主动防控以及被动防渗等土壤和地下水防治措施，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。废油/水、乳化液储罐、容器应做防腐处理，危废库地面进行防渗处理；厂区内废油/水、乳化液的输送、转运应采用密闭管道输送，避免跑、冒、滴、漏现象的发生；废油/水、乳化液储罐区以及装卸区均设置导流槽和废液收集池，地面及导流槽均进行严格防渗；各危废暂存间均加强巡视及抽检，制定定期巡视及抽检制度；定期对防腐防渗措施进行检查，发现防腐防渗层出现破损后及时修复，同时做好地下水、土壤污染监控措施和污染应急处置。

三、做好信息公开。在项目运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形，应组织开展环境影响后评价。

五、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《保德县相对集中行政许可权改革实施方案》，你公司应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局保德分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位,忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

保德县行政审批服务管理局

2024年11月5日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局保德分局，山西霆星科技有限公司